ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2026 року 	Луцьк	Справа № 140/2749/26 	

Волинський окружний адміністративний суд у складі:
головуючого-судді Мачульського В.В.,
розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін (у письмовому провадженні) адміністративну справу за позовом виконувача обов`язків керівника Володимирської окружної прокуратури в інтересах держави до Павлівської сільської ради Володимирського району Волинської області про визнання протиправною бездіяльності та зобов`язання вчинити дії, 

ВСТАНОВИВ:

Виконувач обов`язків керівника Володимирської окружної прокуратури в інтересах держави звернувся в суд з позовом до Павлівської сільської ради Володимирського району Волинської області в якому заявлені наступні позовні вимоги:
1) Визнати протиправною бездіяльність Павлівської сільської ради Володимирського району Волинської області щодо вчинення дій, спрямованих на визнання гідротехнічних споруд, а саме:
- маточний став № 1 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Водоскидні споруди: тип - «Монах» №1 донний водовипуск в став № 4. Матеріал-метал. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 2 донний водовипуск зі ставу № 10. Матеріал метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,36 м.куб/с. Технічний стан задовільний.
- маточний став № 2 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозитримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 364 м, ширина по гребеню - 2-5м, максимальна висота-1,8м. Водоскидні споруди: Тип - «Монах» № 3 донний водовипуск в став № 3, технічний стан задовільний. Тип - «Монах» № 4 донний водовипуск в став № 4, технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 5 донний водовипуск зі ставу № 11, технічний стан задовільний. 
- вирощувальний став № 3 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріал місцеві, матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 1055м, ширина по гребеню-1,5-4,5м, максимальна висота-2,3м. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 6 донний водовипуск в відвідний канал № 6. Матеріал- метал. Тип-«Монах» № 7 донний водовипуск в відвідний канал № 11. Матеріал- метал, залізобетон, технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 3 донний водовипуск зі ставу № 2, технічний стан задовільний. 
- нагульний ставя № 4 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали-місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 827 м, ширина по гребеню-1-4 м, максимальна висота-2,0 м. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» №8 донний водовипуск в відвідний канал №11. Матеріал-метал, залізобетон. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 1 донний водовипуск зі ставу №1. Матеріал-метал. Тип «Монах» № 4 донний водовипуск зі ставу № 2. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний.
- нагульний став № 5 «Шпунтовий» Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 61м, контурна 151м, ширина по гребеню-1-3м, максимальна висота-2,1м. Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: Тип - «Монах» № 9 донний водовипуск в став № 6. Матеріал-метал, залізобетон. Водонапускні споруди: тип «Монах» №10 донний водовипуск з каналу №1. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний. Тип - «Монах» №11 донний водовипуск зі ставу №7. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 6 «Богушів» Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 1446м., ширина по гребеню-1-5м, максимальна висота-2,2м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах» № 12 донний водовипуск в канал № 11. Матеріал-метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. Тип «Труба» водовипуск в канал № 5. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 19 донний водовипуск зі ставу № 5. Матеріал-метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 13 донний водовипуск зі ставу № 7. Матеріал метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 14 донний водовипуск зі ставу 95. Матеріал-метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 7 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тин, конструкція: однорідна, земляна. Матеріал - місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 505м, контурна 162м, ширина но гребеню - 2-9м, максимальна висота- 2,0м. Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах»№13 донниий водовипуск в став № 6. Матеріал- метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла - 0,28м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 11 донний водовипуск в став № 5. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,34 м.куб/с, Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 15 донний водовипуск з річки Стрипа. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла 0,34 м.куб/с. Технічний стан задовільний.
- вирощувальний став № 8 «Оліндерський боковий» Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 742м, ширина по гребеню-4 6м, максимальна висота-2,3м, Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах» №16 донний водовипуск в канал № 2. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла - 0,38м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» донний водовипуск з іншої РТВ ставу «Оліндерський нижній». Матеріал метал, склопластик. Витрати води через споруду гідровузла 0,1м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» донний водовипуск з іншої РТВ ставу «Черешневий» . Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 2,15м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 9 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 453м, контурна 27, ширина по гребеню-3-6м, максимальна висота-3,9м. Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: тип «Монах» № 14 донний водовипуск в став № 6. Матеріал- метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла -0,41м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 17 донний водовипуск з річки Стріпа. Матеріал- метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла О,34м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 10 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 143м, контурна 220м, ширина но гребеню-1-5м, максимальна внсота-1,9м, Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: тип «Монах» № 2 донний водовипуск в став № 1. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла - 0,36м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 18 донний водовипуск в відвідний канал № 1. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла - 0,37м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип «Монах № 19» донний водовипуск каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,13м.куб/ с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 11 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча ти контурна дамби. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 235м, контурна 73, ширина по гребеню-3-5м, максимальна висота-1,8м, Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах» № 5 донний водовипуск в став № 2. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,2м/куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» №20 донний водовипуск в став № 13. Матеріал метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,15м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип «Монах» № 21 донний водовипуск з каналу №9. Матеріал- метал. Величина отвору-вертикальна частина -половина металевої труби (1=0.4м горизонтальна частина- металева труба 0-0.4. Затвори щитові- дерев`яні шиндори. Витрати води через споруду гідровузла О,34м3/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 12 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 300 м, ширина по гребеню-2,5-5м, максимальна висота-2,0м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 22 донний водовипуск в став № 14. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла -0,45 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип-«Монах» № 23 донний водовипуск з каналу № 9, Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,34м.куб/с. 
- зимувальний став № 13 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 378 м, ширина по гребеню 3-8 м, максимальна висота-2,1м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 41 донний водовипуск в став № 21. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип-«Монах» № 24 донний водовипуск в став № 14. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,08 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип - «Монах» № 20 донний водовипуск зі ставу № 11. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,15 м.куб/с. Тип-«Монах» № 25 донний водовипуск з каналу № 3. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла 0,33 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 14 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 332 м, ширина по гребеню 4-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 26 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла -0,4 м.куб/ с. Технічний стан задовільний. Тип-«Монах» № 27 донний водовипуск в став № 22. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,39 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип - «Монах» № 22 донний водовипуск зі ставу № 12. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,45 м.куб/с. Тип-«Монах» № 24 донний водовипуск зі ставу № 13. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,08 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 15 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 164 м, ширина по гребеню 3-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 38 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,46 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 29 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,13 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 16 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 138 м, ширина по гребеню 2-5 м, максимальна висота-1,8м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 28 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,41 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 30 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,12 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 17 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 132 м, ширина по гребеню 2-6 м, максимальна висота-1,8м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 31 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,44 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип-«Монах» № 40 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,43 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 32 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,13 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 18 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 122 м, ширина по гребеню 2-7 м, максимальна висота-1,8м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 33 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,36 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 34 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,16 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 19 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 237 м, ширина по гребеню 1-10 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 35 донний водовипуск в канал № 6. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: труба водовипуск з колодця трубопроводу каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 20 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 141 м, ширина по гребеню 1-7 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 36 донний водовипуск в канал № 6. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,14 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: труба водовипуск з колодця трубопроводу каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,14 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 21 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 221 м, ширина по гребеню 1-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: тип-«Монах» № 37 донний водовипуск в став № 22. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,44 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 41 донний водовипуск зі ставу № 13. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 22 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 356 м, ширина по гребеню 1-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: тип-«Монах» № 39 донний водовипуск в канал № 7. Матеріал-метал, склопластик. Витрати води через споруду гідровузла -0,42 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип - «Монах» № 37 донний водовипуск зі ставу № 21. Матеріал-метал, склопластик. Витрати води через споруду гідровузла 0,44 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип - «Монах» № 27 донний водовипуск зі ставу № 14. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,39 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 1 - довжина 109 м; ширина по дну 1,5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,18 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 2 - довжина 626 м; ширина по дну 3-6 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 2,31 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 3 - довжина 25 м; ширина по дну 1 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 0,8 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 4 - довжина 439 м; ширина по дну 1-1,5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 0,91 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 5 - довжина 51 м; ширина по дну 1-1,5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 0,91 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 6 - довжина 430 м; ширина по дну 4-5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 2,48 м.куб/с; технічний стан задовільний.
- Відвідний канал № 7 - довжина 115 м; ширина по дну 4-5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 2,48 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 8 - довжина 190 м; ширина по дну 1,5-2 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,29 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 9 - довжини 427 м; ширина по дну 1,5-2 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,29 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 10 - довжина 336 м; ширина по дну 1,5-2 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,29 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 11 - довжина 149 м; ширина по дну 2-13 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,55 м.куб/с; технічний стан задовільний, що знаходяться на території Павлівської сільської ради Володимирського району Волинської області, безхазяйним майном.
2) Зобов`язати Павлівську сільську раду Володимирського району Волинської області вчинити дії, спрямовані на визнання гідротехнічних споруд, а саме:
- маточний став № 1 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Водоскидні споруди: тип - «Монах» №1 донний водовипуск в став № 4. Матеріал-метал. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 2 донний водовипуск зі ставу № 10. Матеріал метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,36 м.куб/с. Технічний стан задовільний.
- маточний став № 2 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозитримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 364 м, ширина по гребеню - 2-5м, максимальна висота-1,8м. Водоскидні споруди: Тип - «Монах» № 3 донний водовипуск в став № 3, технічний стан задовільний. Тип - «Монах» № 4 донний водовипуск в став № 4, технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 5 донний водовипуск зі ставу № 11, технічний стан задовільний. 
- вирощувальний став № 3 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріал місцеві, матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 1055м, ширина по гребеню-1,5-4,5м, максимальна висота-2,3м. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 6 донний водовипуск в відвідний канал № 6. Матеріал- метал. Тип-«Монах» № 7 донний водовипуск в відвідний канал № 11. Матеріал- метал, залізобетон, технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 3 донний водовипуск зі ставу № 2, технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 4 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали-місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 827 м, ширина по гребеню-1-4 м, максимальна висота-2,0 м. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» №8 донний водовипуск в відвідний канал №11. Матеріал-метал, залізобетон. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 1 донний водовипуск зі ставу №1. Матеріал-метал. Тип «Монах» № 4 донний водовипуск зі ставу № 2. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний.
- нагульний став № 5 «Шпунтовий» Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 61м, контурна 151м, ширина по гребеню-1-3м, максимальна висота-2,1м. Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: Тип - «Монах» № 9 донний водовипуск в став № 6. Матеріал-метал, залізобетон. Водонапускні споруди: тип «Монах» №10 донний водовипуск з каналу №1. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний. Тип - «Монах» №11 донний водовипуск зі ставу №7. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 6 «Богушів» Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 1446м., ширина по гребеню-1-5м, максимальна висота-2,2м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах» № 12 донний водовипуск в канал № 11. Матеріал-метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. Тип «Труба» водовипуск в канал № 5. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 19 донний водовипуск зі ставу № 5. Матеріал-метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 13 донний водовипуск зі ставу № 7. Матеріал метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 14 донний водовипуск зі ставу 95. Матеріал-метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 7 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тин, конструкція: однорідна, земляна. Матеріал - місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 505м, контурна 162м, ширина но гребеню - 2-9м, максимальна висота- 2,0м. Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах»№13 донниий водовипуск в став № 6. Матеріал- метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла - 0,28м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 11 донний водовипуск в став № 5. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,34 м.куб/с, Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 15 донний водовипуск з річки Стрипа. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла 0,34 м.куб/с. Технічний стан задовільний.
- вирощувальний став № 8 «Оліндерський боковий» Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 742м, ширина по гребеню-4 6м, максимальна висота-2,3м, Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах» №16 донний водовипуск в канал № 2. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла - 0,38м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» донний водовипуск з іншої РТВ ставу «Оліндерський нижній». Матеріал метал, склопластик. Витрати води через споруду гідровузла 0,1м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» донний водовипуск з іншої РТВ ставу «Черешневий» . Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 2,15м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 9 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 453м, контурна 27, ширина по гребеню-3-6м, максимальна висота-3,9м. Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: тип «Монах» № 14 донний водовипуск в став № 6. Матеріал- метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла -0,41м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 17 донний водовипуск з річки Стріпа. Матеріал- метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла О,34м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 10 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 143м, контурна 220м, ширина но гребеню-1-5м, максимальна внсота-1,9м, Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: тип «Монах» № 2 донний водовипуск в став № 1. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла - 0,36м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 18 донний водовипуск в відвідний канал № 1. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла - 0,37м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип «Монах № 19» донний водовипуск каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,13м.куб/ с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 11 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча ти контурна дамби. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 235м, контурна 73, ширина по гребеню-3-5м, максимальна висота-1,8м, Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах» № 5 донний водовипуск в став № 2. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,2м/куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» №20 донний водовипуск в став № 13. Матеріал метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,15м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип «Монах» № 21 донний водовипуск з каналу №9. Матеріал- метал. Величина отвору-вертикальна частина -половина металевої труби (1=0.4м горизонтальна частина- металева труба 0-0.4. Затвори щитові- дерев`яні шиндори. Витрати води через споруду гідровузла О,34м3/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 12 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 300 м, ширина по гребеню-2,5-5м, максимальна висота-2,0м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 22 донний водовипуск в став № 14. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла -0,45 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип-«Монах» № 23 донний водовипуск з каналу № 9, Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,34м.куб/с. 
- зимувальний став № 13 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 378 м, ширина по гребеню 3-8 м, максимальна висота-2,1м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 41 донний водовипуск в став № 21. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип-«Монах» № 24 донний водовипуск в став № 14. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,08 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип - «Монах» № 20 донний водовипуск зі ставу № 11. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,15 м.куб/с. Тип-«Монах» № 25 донний водовипуск з каналу № 3. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла 0,33 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 14 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 332 м, ширина по гребеню 4-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 26 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла -0,4 м.куб/ с. Технічний стан задовільний. Тип-«Монах» № 27 донний водовипуск в став № 22. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,39 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип - «Монах» № 22 донний водовипуск зі ставу № 12. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,45 м.куб/с. Тип-«Монах» № 24 донний водовипуск зі ставу № 13. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,08 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 15 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 164 м, ширина по гребеню 3-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 38 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,46 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 29 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,13 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 16 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 138 м, ширина по гребеню 2-5 м, максимальна висота-1,8м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 28 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,41 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 30 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,12 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 17 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 132 м, ширина по гребеню 2-6 м, максимальна висота-1,8м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 31 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,44 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип-«Монах» № 40 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,43 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 32 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,13 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 18 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 122 м, ширина по гребеню 2-7 м, максимальна висота-1,8м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 33 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,36 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 34 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,16 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 19 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 237 м, ширина по гребеню 1-10 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 35 донний водовипуск в канал № 6. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: труба водовипуск з колодця трубопроводу каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 20 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 141 м, ширина по гребеню 1-7 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 36 донний водовипуск в канал № 6. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,14 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: труба водовипуск з колодця трубопроводу каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,14 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 21 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 221 м, ширина по гребеню 1-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: тип-«Монах» № 37 донний водовипуск в став № 22. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,44 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 41 донний водовипуск зі ставу № 13. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 22 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 356 м, ширина по гребеню 1-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: тип-«Монах» № 39 донний водовипуск в канал № 7. Матеріал-метал, склопластик. Витрати води через споруду гідровузла -0,42 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип - «Монах» № 37 донний водовипуск зі ставу № 21. Матеріал-метал, склопластик. Витрати води через споруду гідровузла 0,44 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип - «Монах» № 27 донний водовипуск зі ставу № 14. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,39 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 1 - довжина 109 м; ширина по дну 1,5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,18 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 2 - довжина 626 м; ширина по дну 3-6 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 2,31 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 3 - довжина 25 м; ширина по дну 1 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 0,8 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 4 - довжина 439 м; ширина по дну 1-1,5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 0,91 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 5 - довжина 51 м; ширина по дну 1-1,5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 0,91 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 6 - довжина 430 м; ширина по дну 4-5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 2,48 м.куб/с; технічний стан задовільний.
- Відвідний канал № 7 - довжина 115 м; ширина по дну 4-5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 2,48 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 8 - довжина 190 м; ширина по дну 1,5-2 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,29 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 9 - довжини 427 м; ширина по дну 1,5-2 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,29 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 10 - довжина 336 м; ширина по дну 1,5-2 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,29 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 11 - довжина 149 м; ширина по дну 2-13 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,55 м.куб/с; технічний стан задовільний, що знаходяться на території Павлівської сільської ради Володимирського району Волинської області, безхазяйним майном, в тому числі, шляхом звернення із заявою про взяття вказаних гідротехнічних споруд на облік до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, та розміщення оголошення про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік у друкованих засобах масової інформації.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач, будучи уповноваженим органом у спірних правовідносинах, не вчинив дії, спрямовані на визнання гідротехнічних споруд безхазяйним майном та набуття їх у комунальну власність. Наведене призвело до того, що гідротехнічні споруди не передаються в оренду за плату, а використовуються орендарем водного об`єкту безоплатно та сільська рада не отримує надходжень до бюджету від оренди відповідного майна. Оскільки Павлівською сільською радою не вчинено жодних дій задля взяття на баланс гідротехнічних споруд, визнання їх безхазяйним майно з подальшим оформленням права власності, що може призвести до їх нецільового використання, пошкодження, руйнування, або взагалі вибуття з власності громади, що суперечить інтересам держави та згідно зі статтею 131-1 Конституції України покладає на органи прокуратури обов`язок представництва інтересів держави в суді.
Ухвалою Волинського окружного адміністративного суду від 09.03.2025 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за вказаним позовом та ухвалено розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи. 
У відзиві на позовну заяву від 23.03.2026 відповідач позовні вимоги не визнав та просить відмовити в задоволенні позову. В обгрунтування своєї позиції зазначив, що Орендодавцем Павлівською сільською радою та орендарем ПСГП П.Г. Сарабуни «Павлівська риба» 19.12.2021 укладено договір оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об`єктом. Об`єктом оренди згідно договору є земельна ділянка водного фонду з кадастровим номером 0721183800:01:001:0050 площею 42,9377 га, в тому числі, під угіддями: 32.1646 га – ставки рибогосподарські технологічні водойми, 7,5181 га – під штучними водотоками (каналами, колекторами, канавами), 2,7527 га – під сіножатями, 0,5023 га – під господарськими будівлями і дворами. Цільове призначення земельної ділянки, яка розташована в межах населеного пункту села Павлівка на території Павлівської сільської ради Володимирського району Волинської області, для рибогосподарських потреб. На переданій в оренду земельній ділянці розташовані об`єкти інфраструктури – гідротехнічні споруди, перелічені у пункті 2 договору оренди та в позовній заяві.
Зазначає, що механізм надання в користування на умовах оренди гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми на неконкурентних засадах без проведення аукціону визначає Порядок надання в користування на умовах оренди гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2023 № 1151. Відповідно до державне сфери частини 3 пункту 2 Порядку орендодавець підприємство, управління що належить Держрибагентства, до на балансі якого перебуває об`єкт оренди. Отже, балансоутримувачем гідротехнічних споруд, розташованих на земельній ділянці водного фонду з кадастровим номером 0721183800:01:001:0050 площею 42,9377 га, на думку сільської ради, має бути зазначене вище підприємство, а не сільська рада, тому позовні вимогами зобов`язати Павлівську сільську раду вчинити дії, спрямовані на визнання гідротехнічних споруд безхазяйним майном, в тому числі, шляхом звернення із заявою про взяття вказаних гідротехнічних споруд на облік до органу, що здійснює не державну реєстрацію прав на нерухоме майно, та розміщення оголошення про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік у друкованих засобах масової інформації є безпідставними. Зауважує, що вказаний Порядок набрав чинність після укладання зазначеного вище договору оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об`єктом.
Додатково повідомляє, що сільська рада інформувала Володимирську окружну прокуратуру листом від 25.11.20 25 №1899/02.1-05/2-25 про те, що відповідно до Паспорта рибогосподарської технологічної водойми в комплексі з розташованим на ній водним об`єктом загальною площею 32,1630 га, розташованої на території Павлівської об`єднаної територіальної громади Іваничівського (тепер Володимирського) району Волинської області в мажах с. Павлівка, розробленого на замовлення підприємства у 2017 році Західно-Буським БУВР, розташовані на вище зазначеній земельній ділянці гідротехнічні споруди перебувають у відомчій належності КСГП П.Г. Сарабуни «Павлівська риба» (код ЄДРПОУ 00692379), яке є їх балансоутримувачем.
Позивач у відповіді на відзив від 30.03.2026, не погодився з аргументами відповідача, наведеними у відзиві та просить позов задовольнити з підстав, наведених у позовній заяві.
У запереченнях на відповідь на відзив від 02.04.2026 представник відповідача підтримав свою позицію викладену у відзиві на позовну заяву та просив в задоволенні позову відмовити повністю. 
Інших заяв чи клопотань по суті справи від сторін не надходили.
Враховуючи вимоги статті 262 КАС України судом розглянуто дану справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).
Дослідивши письмові докази та перевіривши доводи сторін у заявах по суті справи, суд встановив такі обставини.
Судом встановлено, що Володимирською окружною прокуратурою вивчено інформацію щодо стану додержання вимог законодавства з питань збереження майна інженерної інфраструктури водних об`єктів на території Володимирського району. 
Встановлено, що 19.12.2021 між Павлівською сільською радою та приватним сільськогосподарським підприємством П.Г. Сарабуни «Павлівська риба» (далі – ПСГП П.Г. Сарабуни «Павлівська риба») в особі засновника ОСОБА_1 укладено договір оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об`єктом № 2. 
Відповідно до п. 1 договору Орендодавець надає, а Орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку з розташованим на ній водним об`єктом – рибогосподарською технологічною водоймою ПСГП П.Г. Сарабуни «Павлівська риба» для рибогосподарських потреб. 
Об`єктом оренди згідно договору є земельна ділянка загальною площею 42,9377 га, у тому числі земельна під угіддями: водні об`єкти: 32,1646 га – ставки, рибогосподарські технологічні водойми, 7,5181 га – під штучними водотоками (каналами, колекторами, канавами), 2,7527 га – під сіножатями, 0,5023 га – під господарськими будівлями і дворами, з кадастровим номером 0721183800:01:001:0050, цільове призначення земельної ділянки для рибогосподарських потреб, яка розташована в межах населеного пункту села Павлівка на території Павлівської сільської ради Володимирського району (колишнього Іваничівського) Волинської області (п. 2 договору) Строк дії договору – 7 років (пункт 7. договору). 
Пунктом 3 Договору передбачено, що на земельній ділянці розташовані об`єкти інфраструктури: 
- маточний став № 1 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція - однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Водоскидні споруди: тип- «Монах» №1 донний водовипуск в став № 4. Матеріал-метал. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 2 донний водовипуск зі ставу № 10. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,36 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- маточний став № 2 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозитримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 364 м, ширина по гребеню - 2-5м, максимальна висота-1,8м. Водоскидні споруди: Тип - «Монах» № 3 донний водовипуск в став № 3, технічний стан задовільний. Тип - «Монах» № 4 донний водовипуск в став № 4, технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 5 донний водовипуск зі ставу № 11, технічний стан задовільний. 
- вирощувальний став № 3 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріал місцеві, матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 1055м, ширина по гребеню-1,5-4,5м, максимальна висота-2,3м. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 6 донний водовипуск в відвідний канал № 6. Матеріал- метал. Тип-«Монах» № 7 донний водовипуск в відвідний канал № 11. Матеріал- метал, залізобетон, технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 3 донний водовипуск зі ставу № 2, технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 4 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали-місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 827 м, ширина по гребеню-1-4 м, максимальна висота-2,0 м. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» №8 донний водовипуск в відвідний канал №11. Матеріал-метал, залізобетон. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 1 донний водовипуск зі ставу №1. Матеріал-метал. Тип «Монах» № 4 донний водовипуск зі ставу № 2. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 5 «Шпунтовий» Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 61м, контурна 151м, ширина по гребеню-1-3м, максимальна висота-2,1м. Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: Тип - «Монах» № 9 донний водовипуск в став № 6. Матеріал-метал, залізобетон. Водонапускні споруди: тип «Монах» №10 донний водовипуск з каналу №1. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний. Тип - «Монах» №11 донний водовипуск зі ставу № 7. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 6 «Богушів» Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 1446м., ширина по гребеню-1-5м, максимальна висота-2,2м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах» № 12 донний водовипуск в канал № 11. Матеріал-метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. Тип «Труба» водовипуск в канал № 5. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 19 донний водовипуск зі ставу № 5. Матеріал-метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 13 донний водовипуск зі ставу № 7. Матеріал метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 14 донний водовипуск зі ставу 95. Матеріал-метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 7 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тин, конструкція: однорідна, земляна. Матеріал -місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 505м, контурна 162м, ширина но гребеню-2-9м, максимальна висота- 2,0м. Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах»№13 донниий водовипуск в став № 6. Матеріал- метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла -0,28м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 11 донний водовипуск в став № 5. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,34 м.куб/с, Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 15 донний водовипуск з річки Стрипа. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла 0,34 м.куб/с. Технічний стан задовільний.
- вирощувальний став № 8 «Оліндерський боковий» Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 742м, ширина по гребеню-4 6м, максимальна висота-2,3м, Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах» №16 донний водовипуск в канал № 2. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла - 0,38м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» донний водовипуск з іншої РТВ ставу «Оліндерський нижній». Матеріал метал, склопластик. Витрати води через споруду гідровузла 0,1м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» донний водовипуск з іншої РТВ ставу «Черешневий» . Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 2,15м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 9 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 453м, контурна 27, ширина по гребеню-3-6м, максимальна висота-3,9м. Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: тип «Монах» № 14 донний водовипуск в став № 6. Матеріал- метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла -0,41м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 17 донний водовипуск з річки Стріпа. Матеріал- метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла О,34м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 10 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 143м, контурна 220м, ширина но гребеню-1-5м, максимальна внсота-1,9м, Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: тип «Монах» № 2 донний водовипуск в став № 1. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла - 0,36м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 18 донний водовипуск в відвідний канал № 1. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла - 0,37м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип «Монах № 19» донний водовипуск каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,13м.куб/ с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 11 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча ти контурна дамби. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 235м, контурна 73, ширина по гребеню-3-5м, максимальна висота-1,8м, Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах» № 5 донний водовипуск в став № 2. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,2м/куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» №20 донний водовипуск в став № 13. Матеріал метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,15м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип «Монах» № 21 донний водовипуск з каналу №9. Матеріал- метал. Величина отвору-вертикальна частина -половина металевої труби (1=0.4м горизонтальна частина- металева труба 0-0.4. Затвори щитові- дерев`яні шиндори. Витрати води через споруду гідровузла О,34м3/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 12 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 300 м, ширина по гребеню-2,5-5м, максимальна висота-2,0м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 22 донний водовипуск в став № 14. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла -0,45 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип-«Монах» № 23 донний водовипуск з каналу № 9, Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,34м.куб/с. 
- зимувальний став № 13 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 378 м, ширина по гребеню 3-8 м, максимальна висота-2,1м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 41 донний водовипуск в став № 21. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип-«Монах» № 24 донний водовипуск в став № 14. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,08 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип - «Монах» № 20 донний водовипуск зі ставу № 11. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,15 м.куб/с. Тип-«Монах» № 25 донний водовипуск з каналу № 3. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла 0,33 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 14 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 332 м, ширина по гребеню 4-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 26 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла -0,4 м.куб/ с. Технічний стан задовільний. Тип-«Монах» № 27 донний водовипуск в став № 22. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,39 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип - «Монах» № 22 донний водовипуск зі ставу № 12. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,45 м.куб/с. Тип-«Монах» № 24 донний водовипуск зі ставу № 13. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,08 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 15 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 164 м, ширина по гребеню 3-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 38 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,46 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 29 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,13 м.куб/с. Технічний стан задовільний.
- зимувальний став № 16 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 138 м, ширина по гребеню 2-5 м, максимальна висота-1,8м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 28 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,41 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 30 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,12 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 17 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 132 м, ширина по гребеню 2-6 м, максимальна висота-1,8м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 31 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,44 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип-«Монах» № 40 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,43 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 32 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,13 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 18 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 122 м, ширина по гребеню 2-7 м, максимальна висота-1,8м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 33 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,36 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 34 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,16 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 19 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 237 м, ширина по гребеню 1-10 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 35 донний водовипуск в канал № 6. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: труба водовипуск з колодця трубопроводу каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 20 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 141 м, ширина по гребеню 1-7 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 36 донний водовипуск в канал № 6. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,14 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: труба водовипуск з колодця трубопроводу каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,14 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 21 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 221 м, ширина по гребеню 1-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: тип-«Монах» № 37 донний водовипуск в став № 22. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,44 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 41 донний водовипуск зі ставу № 13. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 22 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 356 м, ширина по гребеню 1-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: тип-«Монах» № 39 донний водовипуск в канал № 7. Матеріал-метал, склопластик. Витрати води через споруду гідровузла -0,42 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип - «Монах» № 37 донний водовипуск зі ставу № 21. Матеріал-метал, склопластик. Витрати води через споруду гідровузла 0,44 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип - «Монах» № 27 донний водовипуск зі ставу № 14. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,39 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 1 - довжина 109 м; ширина по дну 1,5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,18 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 2 - довжина 626 м; ширина по дну 3-6 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 2,31 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 3 - довжина 25 м; ширина по дну 1 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 0,8 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 4 - довжина 439 м; ширина по дну 1-1,5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 0,91 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 5 - довжина 51 м; ширина по дну 1-1,5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 0,91 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 6 - довжина 430 м; ширина по дну 4-5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 2,48 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 7 - довжина 115 м; ширина по дну 4-5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 2,48 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 8 - довжина 190 м; ширина по дну 1,5-2 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,29 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 9 - довжини 427 м; ширина по дну 1,5-2 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,29 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 10 - довжина 336 м; ширина по дну 1,5-2 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,29 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 11 - довжина 149 м; ширина по дну 2-13 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,55 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
Разом з цим згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.11.2025 № 450430613 земельна ділянка з кадастровим номером 0721183800:01:001:0050 перебуває у комунальній власності громади. Факт наявності на вказаній земельній ділянці з вищевказаним кадастровим номером зазначених гідротехнічних споруд підтверджується долученими до позову паспортом рибогосподарської технологічної водойми, який знаходяться на даній земельній ділянці. 
Власник вказаного нерухомого майна – гідротехнічних споруд, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 0721183800:01:001:0050, - відсутній, що позбавляє можливості орган місцевого самоврядування вирішувати питання збереження водних об`єктів для загального та спеціального водокористування, надавати їх в оренду шляхом укладення договорів оренди нерухомого майна, забезпечивши збереження та належну експлуатацію гідротехнічних споруд, запобігти виникненню надзвичайним ситуаціям, що пов`язані із водним фактором. 
Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про зареєстроване право власності на вище вказані гідротехнічні споруди відсутні. 
За інформаціями управління забезпечення повноважень у Волинській області регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (лист від 27.11.2025 № 946-21-04-2881), Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області (лист від 24.11.2025 № 10383/06/05-25), Павлівської сільської ради (лист від 25.11.2025 № 1899/02.1-05/2-25), Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Волинській області (лист від 19.11.2025 № 1-4-9/1006-25), Волинської обласної державної адміністрації (лист від 26.11.2025 № 1741/12/3-25), Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм (Держрибагентство) (лист від 29.12.2025 № 2-10-9/8486-25) вказані гідроспоруди не перебувають у державній (комунальній) власності. 
Таким чином наведені вище обставини вказують на те, що гідротехнічні споруди, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 0721183800:01:001:0050, мають ознаки безхазяйного майна, тобто їх власник невідомий. 
Зазначає, що відповідач упродовж тривалого часу починаючи ще з 2021 року (дата укладання договору оренди водного об`єкту), не вжито будь-яких заходів з метою визнання гідротехнічних споруд безхазяйним майном та набуття їх у комунальну власність. 
Ненабуття у комунальну власність вказаних гідротехнічних споруд призводить до того, що гідротехнічні споруди не можуть бути переданими в оренду за плату, а будуть використовуватись орендарем водного об`єкту безоплатно та сільська рада не буде отримувати надходжень до місцевого бюджету від оренди відповідного майна.
Вищезазначене свідчить про протиправну бездіяльність органу місцевого самоврядування – Павлівської сільської ради, яка полягає у невжитті заходів щодо оформлення права власності на зазначені гідротехнічні споруди, у тому числі шляхом його державної реєстрації у встановленому законом порядку, що зумовило звернення прокурора до суду з цим позовом.
При вирішенні спору суд застосовує такі нормативно-правові акти.
Пунктом 3 частини першої статті 131-1 Конституції України передбачено, що в Україні діє прокуратура, яка здійснює: представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.
Згідно з частинами першою, третьою статті 23 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII (далі – Закон № 1697-VII) представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку, встановлених законом. Прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб`єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу. Наявність таких обставин обґрунтовується прокурором у порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, крім випадку, визначеного абзацом четвертим цієї частини.
За приписами частин третьої - п`ятої статті 53 КАС України у визначених законом випадках прокурор звертається до суду з позовною заявою, бере участь у розгляді справ за його позовами, вступає за своєю ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом іншої особи, до початку розгляду справи по суті, подає апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній чи іншій заяві, скарзі обґрунтовує, в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, визначені законом підстави для звернення до суду прокурора, а також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах. У разі відкриття провадження за позовною заявою, поданою прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, зазначений орган набуває статусу позивача. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до суду прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі прокурор набуває статусу позивача.
Верховний Суд у складі Судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду у постанові від 29.11.2022 у справі № 240/401/19 дійшов таких висновків: 
«69. Системне тлумачення вказаних приписів дозволяє дійти висновку, що стаття 53 КАС України вимагає вказувати в адміністративному позові, скарзі чи іншому процесуальному документі докази на підтвердження підстав заявлених позовних вимог із зазначенням, у чому саме полягає порушення інтересів держави, та обставини, що зумовили необхідність їх захисту прокурором. 
70. Разом з тим, незгода суду з наведеним в адміністративному позові на виконання частини четвертої статті 53 КАС України обґрунтуванням прокурора щодо визначеної ним підстави представництва, як і неподання прокурором доказів відсутності органів влади, які мають повноваження здійснювати захист законних інтересів держави у спірних правовідносинах, не є підставою для залишення позову без розгляду, як помилково вважали суди у цій справі. 
71. Аналогічна правова позиція міститься, зокрема, у постанові Великої Палати Верховного Суду від 26.06.2019 у справі № 587/430/16-ц.».
У постанові від 01.12.2022 у справі № 340/5914/21, в якій, зокрема розглядалося питання права прокурора на звернення до суду для захисту інтересів держави у сфері збереження водних об`єктів для загального та спеціального водокористування, а також запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов`язаних з неналежною експлуатацією гідротехнічної споруди, забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, попередження повеней та паводків на водних об`єктах, Верховний Суд зазначив: 
«…водні об`єкти є важливою частиною екосистеми та елементом довкілля, що забезпечує існування людей, тваринного і рослинного світу. Для належного використання і охорони водних ресурсів, а також для захисту відповідних територій від шкідливого впливу вод на водних об`єктах усіх форм власності можуть зводитися гідротехнічні споруди; забезпечення безаварійності та безперебійності експлуатації таких споруд є завданням власників або користувачів водних об`єктів, на яких розміщена гідротехнічна споруда. 
68. На цій підставі колегія суддів доходить висновку про те, що не взяття на баланс гідротехнічної споруди водного об`єкта - водосховища площею 88,1212 га, розташованого на річці Мала Вись, невжиття заходів щодо охорони та збереження гідротехнічної споруди, може спричинити виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій, у тому числі повеней, зумовлених шкідливою дією вод. Зазначене може свідчити про наявність загрози заподіяння шкоди інтересам держави у сфері запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов`язаних з неналежною експлуатацією гідротехнічної споруди, забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, попередження повеней та паводків на водних об`єктах».
Аналогічна позиція була підтримана Верховним Судом і у постанові від 29.05.2024 у справі № 320/6482/21, від 21.06.2024 у справі № 420/19870/21.
Вищенаведені справи стосувалися представництва прокурором інтересів держави, однак ці висновки можуть бути застосовані у цій справі з огляду на те, що вони стосуються загального питання - права прокурора на звернення до суду у схожих правовідносинах.
У позовній заяві прокурор зазначив, що Павлівською сільською радою упродовж тривалого часу не вчинено жодних дій задля взяття на баланс гідротехнічних споруд, визнання їх безхазяйним майно з подальшим оформленням права власності, що може призвести до їх нецільового використання, пошкодження, руйнування, або взагалі вибуття з власності громади, що суперечить інтересам держави та згідно зі статтею 131-1 Конституції України покладає на органи прокуратури обов`язок представництва інтересів держави в суді.
Суд вважає необхідним звернути увагу на правовий висновок, викладений у постанові Верховного Суду від 01.12.2022 у справі №340/5914/21, в якій заступник керівника Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області звернувся до суду в інтересах держави з позовом до Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, в якій просив визнати протиправною бездіяльність Маловисківської МР щодо незвернення до органу, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, із заявою про взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, а саме - гідротехнічної споруди, що знаходиться в м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області. У цій постанові Суд зазначив: 
«96.Отже, позови прокурора до органу місцевого самоврядування, за загальним правилом, подаються з такої підстави, як відсутність суб`єкта, до компетенції якого віднесені повноваження щодо здійснення контролю за правомірністю дій та рішень органів місцевого самоврядування. У такій категорії справ прокурор повинен лише довести, що оскаржуваним рішенням, дією або бездіяльністю суб`єкта владних повноважень завдано шкоду інтересам держави.
97.При цьому інтереси держави, у тому числі, охоплюють інтереси мешканців територіальної громади, оскільки відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.»
Також суд враховує, що у постанові від 29.11.2022 у справі № 240/401/19 Верховний Суд у складі Судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду сформулював висновки про те, що положення статті 53 КАС України у системному зв`язку з положеннями статті 23 Закону № 1697-VII щодо права прокурора на звернення до адміністративного суду з метою захисту інтересів держави в особі територіальної громади необхідно розуміти так: 
«прокурор, звертаючись до суду з метою захисту інтересів держави, що охоплюють собою й інтереси певної територіальної громади, фактично діє в інтересах держави; оскільки відсутні чіткі критерії визначення поняття інтереси держави, яке є оціночним, суди під час розгляду кожної конкретної справи повинні встановлювати наявність/відсутність інтересів держави та необхідність їх захисту у судовому порядку; прокурор має право самостійно звертатися до адміністративного суду із позовом у разі відсутності органу, який має повноваження на звернення до суду з таким самим позовом; передбачене законами загальне повноваження державного органу на звернення до суду або можливість бути позивачем чи відповідачем у справі, не свідчить про право такого органу на звернення з адміністративним позовом в конкретних правовідносинах, оскільки Законом має бути прямо визначено, у яких випадках та який орган може/повинен звернутися до суду; у разі, якщо адміністративні суди доходять висновку про відсутність у прокурора права на звернення з позовом до суду в інтересах держави з підстави наявності органу, що має повноваження на звернення з таким позовом до суду, суди повинні чітко вказати, до компетенції якого саме органу належить повноваження на звернення до суду та яким Законом це право передбачено».
Водночас суд звертає увагу, що звернення прокурора до суду у порядку адміністративного судочинства у цій справі слугує меті захисту суспільного інтересу у такій важливій сфері, як забезпечення екологічної безпеки та безпеки життя та здоров`я людей, а тому прокурор, звертаючись до суду з цим позовом, діяв відповідно до вимог статті 53 КАС України та частини третьої статті 23 Закону № 1697-VII .
Аналогічні висновки містить постанова Верховного суду від 23.09.2024 по справі № 60/3537/21.
Враховуючи вищезазначені законодавчі приписи та практику Верховного Суду, предмет та підстави позову, суд дійшов висновку, що прокурор у цій справі має право на звернення до суду.
Щодо суті спірних правовідносин суд зазначає наступне.
Згідно частини першої статті 181 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об`єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.
За змістом статті 1 Закону України від 18.09.2012 № 5293-VI «Про аквакультуру» (далі - Закон № 5293-VI) гідротехнічні споруди для цілей аквакультури - об`єкти нерухомого майна державної або комунальної власності або власник яких невідомий чи його неможливо встановити на підставі даних, документів та/або інформації з відповідних державних реєстрів (земляні греблі та дамби, водозабірні споруди, повеневі водоскиди, донні водовипуски, водопостачальні, скидні та рибозбірно-осушувальні канали, рибовловлювачі, камери облову, причали, водоскиди, бистротоки, перепади, перегороджувальні рибозахисні та інші споруди), що є інженерними спорудами, які призначені для управління водними ресурсами (підготовка, постачання, збереження, транспортування води та водовідведення), а також для запобігання шкідливій дії вод та розташовані на водних об`єктах, наданих у користування на умовах оренди для цілей аквакультури.
Гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми - об`єкти нерухомого майна державної власності (земляні греблі та дамби, водозабірні споруди, повеневі водоскиди, донні водовипуски, водопостачальні, скидні та рибозбірно-осушувальні канали, рибовловлювачі, камери облову, причали, водоскиди, бистротоки, перепади, перегороджувальні рибозахисні та інші споруди), що є інженерними спорудами, які призначені для управління водними ресурсами (підготовка, постачання, збереження, транспортування води та водовідведення), а також для запобігання шкідливій дії вод; 
Земляна гребля - земляна споруда, що побудована для створення штучної водойми шляхом ділення водотоку на верхній та нижній б`єфи та зосередження води у верхньому б`єфі.
Підпунктом 14.1.238 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України передбачено, що споруди - земельні поліпшення, що не належать до будівель і призначені для виконання спеціальних технічних функцій.
Згідно із пунктом 1.9.18 Методики обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів та хвостів, затвердженого наказом Державного комітету у справах містобудування і архітектури від 19.12.1995 № 252, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.1995 за №466/1002, гідротехнічні споруди це споруди для використання водних ресурсів, а також для боротьби з шкідливим впливом вод: греблі й дамби різного призначення та їхні конструктивні елементи; водоскиди, водоспуски, споруди водовідведення: тонелі, канали, труби, лотки; регуляційні споруди, накопичувачі промислових відходів, ставки, відкриті водозабори, гідромеханічне та механічне обладнання, призначене для нормального функціонування споруд.
Відповідно до пункту 2.7 Методичних рекомендаціях стосовно об`єктів нерухомого майна, права на які підлягають державній реєстрації, затверджених протоколом колегії Державної реєстраційної служби України за № 3 від 11.12.2012, до об`єктів нерухомого майна, права на які підлягають державній реєстрації, належать споруди (інженерні, гідротехнічні тощо) - земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій.
До гідротехнічних споруд відносяться: греблі й дамби різного призначення та їхні конструктивні елементи; водоскиди, водоспуски, споруди водовідведення: тунелі, канали, труби, лотки; регуляційні споруди, накопичувачі промислових відходів, ставки, відкриті водозабори, гідромеханічне та механічне обладнання, призначене для нормального функціонування споруд.
Залежно від функціонального призначення та сфери використання законодавством також виділяються інші види споруд.
За такого правого регулювання та встановлених обставин, такі об`єкти як гребля та водоскид слід вважати нерухомим майном.
Відповідно до пункту 24 Перехідних положень Земельного кодексу України (далі – ЗК України) з дня набрання чинності цим пунктом (з 27.05.2021) землями комунальної власності територіальних громад вважаються всі землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів у межах таких територіальних громад.
Згідно з частиною другою статті 2 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Закон №280/97-ВР) місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
Відповідно до частин третьої та п`ятої статті 16 Закону №280/97-ВР матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об`єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. 
Від імені та в інтересах територіальних громад права суб`єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради. 
Частинами першою, другою та п`ятою статті 60 Закону №280/97-ВР визначено, що територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров`я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об`єкти, визначені відповідно до закону як об`єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.
Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб`єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом.
Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об`єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об`єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, укладати договори в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійні договори, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об`єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
Відповідно до частини восьмої статті 60 Закону №280/97-ВР право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб`єктів. Об`єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб`єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом. 
Згідно із частиною першою статті 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом.
Юридична особа публічного права набуває право власності на майно, передане їй у власність, та на майно, набуте нею у власність на підставах, не заборонених законом (стаття 329 ЦК України).
Згідно із статтею 335 ЦК України безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий.
Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих медіа.
Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність.
Відповідно до статті 327 ЦК України у комунальній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить територіальній громаді. Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.
Згідно із частиною першою статті 182 ЦК України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.
Відповідно до частини четвертої статті 334 ЦК України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.
Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон № 1952-IV) регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, і спрямований на забезпечення визнання та захисту державою таких прав.
За визначеннями, наведеними у статті 2 Законі № 1952-IV, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження; заявник, зокрема, орган місцевого самоврядування - у разі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; реєстраційна дія - державна реєстрація прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші дії, що здійснюються державним реєстратором у Державному реєстрі прав, крім надання інформації з цього реєстру;
Таким чином, орган місцевого самоврядування є заявником реєстрації речових прав у разі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
Частиною чотирнадцятою статті 18 Закону № 1952-IV передбачено, що взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Згідно з пунктами 82, 84, 85 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі- Порядок № 1127), взяття на облік безхазяйного нерухомого майна здійснюється за заявою заявника шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса в установленому для державної реєстрації прав порядку з урахуванням особливостей, визначених пунктами 83-88 цього Порядку.
За результатом розгляду заяви, а також за наявності відомостей про технічні характеристики відповідного безхазяйного нерухомого майна, отриманих з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, чи відомостей про земельну ділянку, сформовану за рахунок невитребуваної земельної частки (паю), отриманих з Державного земельного кадастру, державний реєстратор приймає рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення щодо відмови у взятті на такий облік.
Державний реєстратор за результатом прийнятого рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вносить до спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості.
З огляду на вище викладене правове регулювання, законодавство визначає поетапну процедуру передання у комунальну власність безхазяйного нерухомого майна, яка включає звернення до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, із заявою про взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, а після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, звернення органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, до суду за переданням нерухомого майна за рішенням суду у комунальну власність.
Отже, саме відповідач є уповноваженим органом для вжиття заходів щодо взяття на баланс безхазяйних гідротехнічних споруд на території громади та подальшого оформлення права комунальної власності на них.
Таким чином, за наявності підстав та відповідних повноважень, Павлівська сільська рада, як суб`єкт права комунальної власності, що здійснює від імені та в інтересах територіальних громад відповідні права щодо володіння та розпорядження комунальним майном, упродовж тривалого часу не вжито жодних дієвих заходів, спрямованих на визнання об`єктів нерухомого майна – гідротехнічних споруд, які знаходяться на земельній ділянці кадастровим номером 0721183800:01:001 загальною площею 42,9377 га, у тому числі: водні об`єкти: 32,1646 га – ставки, рибогосподарські технологічні водойми; 7,5181 га – під штучними водотоками (каналами, колекторами, канавами); 2,7527 га – під сіножатями; 0,5023 га – під господарськими будівлями і дворами безхазяйним майном, в тому числі шляхом звернення із заявою про взяття вказаних гідротехнічних споруд на облік до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно.
Верховний Суд у постановах від 21.06.2024 у справі №420/19870/21 та від 23.09.2024 у справі № 460/3537/21 дійшов таких висновків про застосування статті 355 ЦК України у питанні взяття на облік безхазяйних нерухомих речей:
«(1) безхазяйною нерухомою річчю є нерухоме майно, яке відповідає двом умовам:
- відомості про це майно відсутні у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
- власник цього майна невідомий органу місцевого самоврядування, на території якого воно розміщене;
(2) орган місцевого самоврядування, на території якого розміщено безхазяйну нерухому річ, зобов`язаний звернутися із заявою до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, для взяття безхазяйної нерухомої речі на облік.
Оскільки ч. 2 ст. 355 ЦК України сформульовано імперативно, звернення з відповідною заявою є обов`язком, а не правом органу місцевого самоврядування.».
З урахуванням встановлених обставин справи та наведених норм чинного законодавства України, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та підтверджені належними і допустимими доказами, тому поданий в інтересах держави позов виконувача обов`язків керівника Володимирської окружної прокуратури належить задовольнити, у спосіб, визначений у прохальній частині позову
Щодо розподілу судових витрат між сторонами суд зазначає наступне.
Відповідно до частини другої статті 139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.
Оскільки спір вирішено на користь суб`єкта владних повноважень, а також за відсутності витрат позивача - суб`єкта владних повноважень, пов`язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір) стягненню з відповідача не підлягають.
Керуючись статтями 2, 72-77, 244-246, 255, 262, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд 

ВИРІШИВ:

Позов виконувача обов`язків керівника Володимирської окружної прокуратури (44702, Волинська область, місто Володимир, вулиця Драгоманова, будинок 31, ЄДРПОУ/Умовний 02909915) в інтересах держави до Павлівської сільської ради Володимирського району Волинської області (45342, Волинська область, Володимирський район, село Павлівка, вулиця Незалежності, будинок 27Б, ЄДРПОУ 04333342) про визнання протиправною бездіяльності та зобов`язання вчинити дії, задовольнити повністю. 
Визнати протиправною бездіяльність Павлівської сільської ради Володимирського району Волинської області щодо вчинення дій, спрямованих на визнання гідротехнічних споруд, а саме:
- маточний став № 1 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Водоскидні споруди: тип - «Монах» №1 донний водовипуск в став № 4. Матеріал-метал. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 2 донний водовипуск зі ставу № 10. Матеріал метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,36 м.куб/с. Технічний стан задовільний.
- маточний став № 2 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозитримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 364 м, ширина по гребеню - 2-5м, максимальна висота-1,8м. Водоскидні споруди: Тип - «Монах» № 3 донний водовипуск в став № 3, технічний стан задовільний. Тип - «Монах» № 4 донний водовипуск в став № 4, технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 5 донний водовипуск зі ставу № 11, технічний стан задовільний. 
- вирощувальний став № 3 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріал місцеві, матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 1055м, ширина по гребеню-1,5-4,5м, максимальна висота-2,3м. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 6 донний водовипуск в відвідний канал № 6. Матеріал- метал. Тип-«Монах» № 7 донний водовипуск в відвідний канал № 11. Матеріал- метал, залізобетон, технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 3 донний водовипуск зі ставу № 2, технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 4 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали-місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 827 м, ширина по гребеню-1-4 м, максимальна висота-2,0 м. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» №8 донний водовипуск в відвідний канал №11. Матеріал-метал, залізобетон. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 1 донний водовипуск зі ставу №1. Матеріал-метал. Тип «Монах» № 4 донний водовипуск зі ставу № 2. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний.
- нагульний став № 5 «Шпунтовий» Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 61м, контурна 151м, ширина по гребеню-1-3м, максимальна висота-2,1м. Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: Тип - «Монах» № 9 донний водовипуск в став № 6. Матеріал-метал, залізобетон. Водонапускні споруди: тип «Монах» №10 донний водовипуск з каналу №1. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний. Тип - «Монах» №11 донний водовипуск зі ставу №7. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 6 «Богушів» Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 1446м., ширина по гребеню-1-5м, максимальна висота-2,2м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах» № 12 донний водовипуск в канал № 11. Матеріал-метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. Тип «Труба» водовипуск в канал № 5. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 19 донний водовипуск зі ставу № 5. Матеріал-метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 13 донний водовипуск зі ставу № 7. Матеріал метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 14 донний водовипуск зі ставу 95. Матеріал-метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 7 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тин, конструкція: однорідна, земляна. Матеріал - місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 505м, контурна 162м, ширина но гребеню - 2-9м, максимальна висота- 2,0м. Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах»№13 донниий водовипуск в став № 6. Матеріал- метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла - 0,28м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 11 донний водовипуск в став № 5. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,34 м.куб/с, Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 15 донний водовипуск з річки Стрипа. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла 0,34 м.куб/с. Технічний стан задовільний.
- вирощувальний став № 8 «Оліндерський боковий» Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 742м, ширина по гребеню-4 6м, максимальна висота-2,3м, Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах» №16 донний водовипуск в канал № 2. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла - 0,38м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» донний водовипуск з іншої РТВ ставу «Оліндерський нижній». Матеріал метал, склопластик. Витрати води через споруду гідровузла 0,1м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» донний водовипуск з іншої РТВ ставу «Черешневий» . Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 2,15м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 9 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 453м, контурна 27, ширина по гребеню-3-6м, максимальна висота-3,9м. Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: тип «Монах» № 14 донний водовипуск в став № 6. Матеріал- метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла -0,41м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 17 донний водовипуск з річки Стріпа. Матеріал- метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла О,34м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 10 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 143м, контурна 220м, ширина но гребеню-1-5м, максимальна внсота-1,9м, Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: тип «Монах» № 2 донний водовипуск в став № 1. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла - 0,36м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 18 донний водовипуск в відвідний канал № 1. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла - 0,37м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип «Монах № 19» донний водовипуск каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,13м.куб/ с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 11 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча ти контурна дамби. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 235м, контурна 73, ширина по гребеню-3-5м, максимальна висота-1,8м, Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах» № 5 донний водовипуск в став № 2. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,2м/куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» №20 донний водовипуск в став № 13. Матеріал метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,15м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип «Монах» № 21 донний водовипуск з каналу №9. Матеріал- метал. Величина отвору-вертикальна частина -половина металевої труби (1=0.4м горизонтальна частина- металева труба 0-0.4. Затвори щитові- дерев`яні шиндори. Витрати води через споруду гідровузла О,34м3/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 12 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 300 м, ширина по гребеню-2,5-5м, максимальна висота-2,0м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 22 донний водовипуск в став № 14. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла -0,45 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип-«Монах» № 23 донний водовипуск з каналу № 9, Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,34м.куб/с. 
- зимувальний став № 13 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 378 м, ширина по гребеню 3-8 м, максимальна висота-2,1м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 41 донний водовипуск в став № 21. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип-«Монах» № 24 донний водовипуск в став № 14. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,08 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип - «Монах» № 20 донний водовипуск зі ставу № 11. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,15 м.куб/с. Тип-«Монах» № 25 донний водовипуск з каналу № 3. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла 0,33 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 14 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 332 м, ширина по гребеню 4-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 26 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла -0,4 м.куб/ с. Технічний стан задовільний. Тип-«Монах» № 27 донний водовипуск в став № 22. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,39 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип - «Монах» № 22 донний водовипуск зі ставу № 12. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,45 м.куб/с. Тип-«Монах» № 24 донний водовипуск зі ставу № 13. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,08 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 15 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 164 м, ширина по гребеню 3-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 38 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,46 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 29 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,13 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 16 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 138 м, ширина по гребеню 2-5 м, максимальна висота-1,8м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 28 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,41 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 30 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,12 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 17 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 132 м, ширина по гребеню 2-6 м, максимальна висота-1,8м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 31 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,44 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип-«Монах» № 40 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,43 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 32 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,13 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 18 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 122 м, ширина по гребеню 2-7 м, максимальна висота-1,8м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 33 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,36 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 34 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,16 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 19 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 237 м, ширина по гребеню 1-10 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 35 донний водовипуск в канал № 6. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: труба водовипуск з колодця трубопроводу каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 20 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 141 м, ширина по гребеню 1-7 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 36 донний водовипуск в канал № 6. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,14 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: труба водовипуск з колодця трубопроводу каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,14 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 21 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 221 м, ширина по гребеню 1-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: тип-«Монах» № 37 донний водовипуск в став № 22. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,44 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 41 донний водовипуск зі ставу № 13. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 22 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 356 м, ширина по гребеню 1-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: тип-«Монах» № 39 донний водовипуск в канал № 7. Матеріал-метал, склопластик. Витрати води через споруду гідровузла -0,42 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип - «Монах» № 37 донний водовипуск зі ставу № 21. Матеріал-метал, склопластик. Витрати води через споруду гідровузла 0,44 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип - «Монах» № 27 донний водовипуск зі ставу № 14. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,39 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 1 - довжина 109 м; ширина по дну 1,5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,18 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 2 - довжина 626 м; ширина по дну 3-6 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 2,31 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 3 - довжина 25 м; ширина по дну 1 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 0,8 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 4 - довжина 439 м; ширина по дну 1-1,5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 0,91 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 5 - довжина 51 м; ширина по дну 1-1,5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 0,91 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 6 - довжина 430 м; ширина по дну 4-5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 2,48 м.куб/с; технічний стан задовільний.
- Відвідний канал № 7 - довжина 115 м; ширина по дну 4-5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 2,48 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 8 - довжина 190 м; ширина по дну 1,5-2 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,29 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 9 - довжини 427 м; ширина по дну 1,5-2 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,29 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 10 - довжина 336 м; ширина по дну 1,5-2 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,29 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 11 - довжина 149 м; ширина по дну 2-13 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,55 м.куб/с; технічний стан задовільний, що знаходяться на території Павлівської сільської ради Володимирського району Волинської області, безхазяйним майном.
Зобов`язати Павлівську сільську раду Володимирського району Волинської області вчинити дії, спрямовані на визнання гідротехнічних споруд, а саме:
- маточний став № 1 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Водоскидні споруди: тип - «Монах» №1 донний водовипуск в став № 4. Матеріал-метал. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 2 донний водовипуск зі ставу № 10. Матеріал метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,36 м.куб/с. Технічний стан задовільний.
- маточний став № 2 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозитримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 364 м, ширина по гребеню - 2-5м, максимальна висота-1,8м. Водоскидні споруди: Тип - «Монах» № 3 донний водовипуск в став № 3, технічний стан задовільний. Тип - «Монах» № 4 донний водовипуск в став № 4, технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 5 донний водовипуск зі ставу № 11, технічний стан задовільний. 
- вирощувальний став № 3 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріал місцеві, матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 1055м, ширина по гребеню-1,5-4,5м, максимальна висота-2,3м. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 6 донний водовипуск в відвідний канал № 6. Матеріал- метал. Тип-«Монах» № 7 донний водовипуск в відвідний канал № 11. Матеріал- метал, залізобетон, технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 3 донний водовипуск зі ставу № 2, технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 4 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали-місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 827 м, ширина по гребеню-1-4 м, максимальна висота-2,0 м. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» №8 донний водовипуск в відвідний канал №11. Матеріал-метал, залізобетон. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 1 донний водовипуск зі ставу №1. Матеріал-метал. Тип «Монах» № 4 донний водовипуск зі ставу № 2. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний.
- нагульний став № 5 «Шпунтовий» Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 61м, контурна 151м, ширина по гребеню-1-3м, максимальна висота-2,1м. Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: Тип - «Монах» № 9 донний водовипуск в став № 6. Матеріал-метал, залізобетон. Водонапускні споруди: тип «Монах» №10 донний водовипуск з каналу №1. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний. Тип - «Монах» №11 донний водовипуск зі ставу №7. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 6 «Богушів» Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: Розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 1446м., ширина по гребеню-1-5м, максимальна висота-2,2м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах» № 12 донний водовипуск в канал № 11. Матеріал-метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. Тип «Труба» водовипуск в канал № 5. Матеріал-метал. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 19 донний водовипуск зі ставу № 5. Матеріал-метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 13 донний водовипуск зі ставу № 7. Матеріал метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 14 донний водовипуск зі ставу 95. Матеріал-метал, залізобетон. Технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 7 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тин, конструкція: однорідна, земляна. Матеріал - місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 505м, контурна 162м, ширина но гребеню - 2-9м, максимальна висота- 2,0м. Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах»№13 донниий водовипуск в став № 6. Матеріал- метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла - 0,28м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 11 донний водовипуск в став № 5. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,34 м.куб/с, Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 15 донний водовипуск з річки Стрипа. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла 0,34 м.куб/с. Технічний стан задовільний.
- вирощувальний став № 8 «Оліндерський боковий» Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба по периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 742м, ширина по гребеню-4 6м, максимальна висота-2,3м, Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах» №16 донний водовипуск в канал № 2. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла - 0,38м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» донний водовипуск з іншої РТВ ставу «Оліндерський нижній». Матеріал метал, склопластик. Витрати води через споруду гідровузла 0,1м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» донний водовипуск з іншої РТВ ставу «Черешневий» . Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 2,15м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- нагульний став № 9 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 453м, контурна 27, ширина по гребеню-3-6м, максимальна висота-3,9м. Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: тип «Монах» № 14 донний водовипуск в став № 6. Матеріал- метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла -0,41м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип «Монах» № 17 донний водовипуск з річки Стріпа. Матеріал- метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла О,34м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 10 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча та контурна дамби. Тип, конструкція-однорідна, земляна. Матеріал місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 143м, контурна 220м, ширина но гребеню-1-5м, максимальна внсота-1,9м, Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: тип «Монах» № 2 донний водовипуск в став № 1. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла - 0,36м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» № 18 донний водовипуск в відвідний канал № 1. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла - 0,37м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип «Монах № 19» донний водовипуск каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,13м.куб/ с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 11 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча ти контурна дамби. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 235м, контурна 73, ширина по гребеню-3-5м, максимальна висота-1,8м, Технічний стан - задовільний. Водоскидні споруди: Тип «Монах» № 5 донний водовипуск в став № 2. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,2м/куб/с. Технічний стан задовільний. Тип «Монах» №20 донний водовипуск в став № 13. Матеріал метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,15м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип «Монах» № 21 донний водовипуск з каналу №9. Матеріал- метал. Величина отвору-вертикальна частина -половина металевої труби (1=0.4м горизонтальна частина- металева труба 0-0.4. Затвори щитові- дерев`яні шиндори. Витрати води через споруду гідровузла О,34м3/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 12 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 300 м, ширина по гребеню-2,5-5м, максимальна висота-2,0м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 22 донний водовипуск в став № 14. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла -0,45 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип-«Монах» № 23 донний водовипуск з каналу № 9, Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,34м.куб/с. 
- зимувальний став № 13 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 378 м, ширина по гребеню 3-8 м, максимальна висота-2,1м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 41 донний водовипуск в став № 21. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип-«Монах» № 24 донний водовипуск в став № 14. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,08 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип - «Монах» № 20 донний водовипуск зі ставу № 11. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,15 м.куб/с. Тип-«Монах» № 25 донний водовипуск з каналу № 3. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла 0,33 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 14 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 332 м, ширина по гребеню 4-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 26 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал, залізобетон. Витрати води через споруду гідровузла -0,4 м.куб/ с. Технічний стан задовільний. Тип-«Монах» № 27 донний водовипуск в став № 22. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,39 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: Тип - «Монах» № 22 донний водовипуск зі ставу № 12. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,45 м.куб/с. Тип-«Монах» № 24 донний водовипуск зі ставу № 13. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,08 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 15 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 164 м, ширина по гребеню 3-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 38 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,46 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 29 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,13 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 16 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 138 м, ширина по гребеню 2-5 м, максимальна висота-1,8м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 28 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,41 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 30 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,12 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 17 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 132 м, ширина по гребеню 2-6 м, максимальна висота-1,8м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 31 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,44 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип-«Монах» № 40 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,43 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 32 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,13 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 18 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 122 м, ширина по гребеню 2-7 м, максимальна висота-1,8м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 33 донний водовипуск в канал № 8. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,36 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 34 донний водовипуск з каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,16 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 19 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 237 м, ширина по гребеню 1-10 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 35 донний водовипуск в канал № 6. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: труба водовипуск з колодця трубопроводу каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 20 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 141 м, ширина по гребеню 1-7 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: Тип-«Монах» № 36 донний водовипуск в канал № 6. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,14 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: труба водовипуск з колодця трубопроводу каналу № 9. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,14 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 21 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 221 м, ширина по гребеню 1-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: тип-«Монах» № 37 донний водовипуск в став № 22. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла -0,44 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип-«Монах» № 41 донний водовипуск зі ставу № 13. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,15 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- зимувальний став № 22 Рибозахисні гідротехнічні споруди: рибозатримуючі решітки на ГТС. Греблі та дамби: розділяюча дамба но периметру. Тип, конструкція: однорідна, земляна. Матеріали: місцеві матеріали (суглинки, замулені супіски). Конструктивні параметри гребель та дамб: довжина розділяюча 356 м, ширина по гребеню 1-5 м, максимальна висота-1,9м. Технічний стан задовільний. Водоскидні споруди: тип-«Монах» № 39 донний водовипуск в канал № 7. Матеріал-метал, склопластик. Витрати води через споруду гідровузла -0,42 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Водонапускні споруди: тип - «Монах» № 37 донний водовипуск зі ставу № 21. Матеріал-метал, склопластик. Витрати води через споруду гідровузла 0,44 м.куб/с. Технічний стан задовільний. Тип - «Монах» № 27 донний водовипуск зі ставу № 14. Матеріал-метал. Витрати води через споруду гідровузла 0,39 м.куб/с. Технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 1 - довжина 109 м; ширина по дну 1,5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,18 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 2 - довжина 626 м; ширина по дну 3-6 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 2,31 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 3 - довжина 25 м; ширина по дну 1 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 0,8 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 4 - довжина 439 м; ширина по дну 1-1,5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 0,91 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 5 - довжина 51 м; ширина по дну 1-1,5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 0,91 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 6 - довжина 430 м; ширина по дну 4-5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 2,48 м.куб/с; технічний стан задовільний.
- Відвідний канал № 7 - довжина 115 м; ширина по дну 4-5 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 2,48 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 8 - довжина 190 м; ширина по дну 1,5-2 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,29 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 9 - довжини 427 м; ширина по дну 1,5-2 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,29 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 10 - довжина 336 м; ширина по дну 1,5-2 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,29 м.куб/с; технічний стан задовільний. 
- Відвідний канал № 11 - довжина 149 м; ширина по дну 2-13 м; кріплення відсутнє; пропускна спроможність 1,55 м.куб/с; технічний стан задовільний, що знаходяться на території Павлівської сільської ради Володимирського району Волинської області, безхазяйним майном, в тому числі, шляхом звернення із заявою про взяття вказаних гідротехнічних споруд на облік до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, та розміщення оголошення про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік у друкованих засобах масової інформації.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку повністю або частково шляхом подання апеляційної скарги до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Головуючий
Суддя В.В. Мачульський